
第一章  采购公告
济宁市第二人民医院儿科业务用房改造项目现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：
一、项目基本信息
1、项目名称：济宁市第二人民医院儿科业务用房改造项目

2、包组划分：1个包  
3、项目概况：本项目为专护病区摄像头安装项目。预算额为7.65万元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院
联系人：李科长    联系电话：0537-2657201
联系地址：济宁市红星东路65号
二、投标商资格要求
1、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；
2、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，并满足采购文件要求的供应商；
3、供应商必须具备的资格：

营业执照（原件或加盖公章的复印件）、建筑装修工程贰级及以上资质（原件或加盖公章复印件）、法人授权书（原件）、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书。

4、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价：

4.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）；
4.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

4.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5、本项目不接受联合体报价；

6、资格审查方式：资格后审；

7、开标之日起前三年内无不良信用记录（谈判小组通过“信用中国”“信用山东”及“中国政府采购网”查询）；
8、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2026年 6月9日----2026年6月12日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）
3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2026年6月9日
第二章 投标商须知

投标商须知前附表
	序号
	项   目
	内       容

	1
	项目名称和包组划分
	项目名称：济宁市第二人民医院儿科业务用房改造项目

包组划分：1个包  

	2
	采购人、联系人及

联系电话
	采购人：济宁市第二人民医院
联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

	3
	采购内容
	本项目济宁市第二人民医院儿科业务用房改造项目，项目预算为7.65万元。具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。

	4
	采购方式
	竞争性谈判

	5
	采购预算
	预算价：7.65万元。包工包料包风险，交“钥匙工程”
投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。（报价单中需明确单价、总价。只报总价，视为废标）

	6
	纸质报价文件
份数
	报价文件 壹 份

	7
	纸质报价文件的密封
	密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。

	8
	报名时间、地点
	2026年6月9日至12日17时00分（北京时间、过期不候）
济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。

	9
	踏勘现场时间
	2026年6月12日15：00，如需踏勘现场由济宁市第二人民医院后勤保障与安全保卫部工作人员组织现场踏勘。（过期不候，如中标供应商因未勘探现场出现的一切问题，后果自负）

	10
	递交报价文件时间
	2026年6月15日15:00前（逾期不予受理，视为废标）

	11
	开标时间
	2026年6月15日15:00（逾期不予受理，视为废标）

	12
	付款方式
	工程竣工验收合格后，施工单位需在7日内向院方递交竣工结算资料。院方签收合格审计结算后，支付至审计结算价款的95%。质保期满2年后，无息支付审计结算价款5%质保金。

	13
	工 期
	签订合同后20天内施工完毕。       

	14
	质保期
	免费质保期 二 年。

	15
	质量要求
	符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。

	16
	开标时所需提供资料
	投标商应具备：

营业执照（原件或加盖公章复印件）；

建筑装修工程贰级及以上资质（原件或加盖公章复印件）

法人授权委托书及授权代表身份证（原件）；
供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）；

总公司授权书（如为分公司投标则需提供）（原件）。

提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。



	17
	在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

	18
	需要补充的其他内容：供应商如有疑问，可按相关规定以书面的形式向采购人提出。


第三章

济宁市第二人民医院

儿科业务用房改造工程施工说明

拆除及安装施工：

儿科门诊2室，在西侧墙体新开0.9*2.1m 门洞，要求开门洞前必须先填充安装混凝土预制梁。并安装全包口烤漆套装门1套（颜色同走廊其他门扇-象牙白色）；

公共卫生间和31#、32#房间独立卫生间内老旧毛巾架、卫生洁具（洗手池、小便器、坐便器、蹲便器拆除）； 

公共卫生间蹲便器地台台面瓷砖全部刻除，重新铺贴300*300mm瓷砖；

公共卫生间原蹲位隔断全部拆除，墙面、地面膨胀芯眼、破损瓷砖及孔洞修复找补。原卫生间无障碍扶手保留利旧；

室内窗帘和床位围帘拆除，并做标签备注所属房间号。送至医院被服站； 

31室、32室卫生间门洞扩宽至0.9m，要求开门洞前必须先填充安装混凝土预制梁。并安装全包口防潮套装门共2套；

原儿科护士站导医台、治疗橱2组搬运至护士站2室内，重新组装、加固。

强弱电整改：

内网：儿科门诊1室*1处、儿科门诊2室*1处，医生办公室*3处、护士站2室*1处、护士站1室*1处、主任办公室*1处。新敷设内网共计8道网络线路。
外网：医生办公室*1处、护士站1室*1处、护士站2室*1处、主任办公室*1处，新敷设外网共计4道网络线路。
外网：中医治疗室、雾化室、输液室、31室、32室，新敷设外网共计5道网络线路。

电话：儿科门诊1室*1处、儿科门诊2室*1处、医生办公室*1处、护士护士站1室*1处、主任办公室*1处，新敷设共计5处电话线路；网络面板安装高度离地2.5m，并列敷设安装5孔插座1套*5套；

十五孔电源插座：儿科门诊1室*2套、儿科门诊2室*2套，护士休息室*2套、医生休息室*2套、医生办公室*6套、护士站2室*4套、护士站1室*2套、主任办公室*2套，共计22套十五孔插座；

紫外线灯安装：儿科门诊1室、儿科门诊2室、活动室、中医治疗室、雾化室、输液室，以上房间各安装2套紫外线灯架，共计12套。

  （注：紫外线灯架离地高度为2.2m，灯管由院方提供。电源线路借用室内照明线路，敷设线槽，在门口处安装旋转式定时开关）；

以上线路安装通用要求：

①弱电线路由综合楼三层弱电机房处，延桥架敷设至以上各个房间指定位置，并安装网络模块；

②：吊顶上方新敷设线路需绑扎至吊筋上，严禁散落在吊顶中；

③：室内明装强、弱电线路，需敷设线槽。弱电线路禁止与强电线路共用同一线槽，需分别布设线槽。

④：所以弱电线两头，需做好标签（标签上需注明：房间号和点位号）；

⑤十五孔电源插座电源线路可借用就近安装五孔插座电源，电源线路采用GB-BV2.5mm²单铜线；

给排水整改：

洗手池：儿科门诊1室、儿科门诊2室，护士休息室，主任办公室安装脚踏式柱盆洗手池4套，给排水管道附近管道连接；无给、排水管道位置需与附近房打过墙眼连接或新安装给、排水管道（需勘察现场后综合考虑单价）；

新装洗手池部位墙面，采用铝塑板或冰火板新作1.2*1.2m护墙板，护墙板周圈采用配套金属线条收边打胶；

31室、32室卫生间安热水器，院方只提供热水器2台，施工单位负责安装热水器和PP-R给水管安装及花洒及其他五金配件；

墙面复新：

原墙面破损、起皮、开裂等部位乳胶漆墙面铲除，重新采用腻子找补，打磨平整后室内墙面重新涂刷象牙白色乳胶漆2遍，共计2417 ㎡；

护士站1室、护士站2室、治疗室北侧窗口处，新包暖气罩。暖气片外漏式（同病房暖气罩样式），采用木质龙骨涂刷防滑涂料新作龙骨，外包铝塑板板面；暖气罩高度与窗台同高，面层采用304不锈钢新作台面，宽度分别为30cm~50cm（现场制定）。护士站2暖气罩两侧做开启扇三层橱柜，门扇采用铝塑板加工并安装把手及其他配套五金配件。室共10.8M。

卫生间改造：

公共卫生间更换卫生洁具：更换蹲便器4套，坐便器2套，落地感应式小便器3套；

公共卫生间原塑钢门扇拆除后，更换防潮套装门2套，并安装闭门器2套；

新作不小于1.8cm厚倍特板卫生间专用隔断（白色、高度2米，蹲便器处门扇为常规尺寸，坐便器处门扇宽度为0.8m），原卫生间无障碍扶手保留利旧恢复安装；

31室、32室卫生间安装2套洗手池（1高成人用，1低儿童用，参考下图），给排水管道接室内原管道；更换安装镜子、毛巾架各2套；
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31、32和公共卫生间座便4套，并配备儿童坐便器坐垫4套（样式如下图）
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其他：

活动室室内全屋地面铺设医用软质泡沫地垫（门扇开启部位除外），地点采用XPE材质，零甲醛环保级。（样式如下图）

[image: image4.png]



施工现场留存的所有橱柜、座椅等家电、家具由施工单位负责搬移至院方指定位置。

仓库室内，距南墙1.8m位置新作3.5*3.2m铝合金隔断，并留设0.9*2.1门洞安装铝合金门扇1套（含锁具及配套五金配件）。隔断底部高1.2m以下位置采用铝合金扣板，上部为钢化磨砂玻璃。
[image: image5.png]



济宁市第二人民医院

儿科业务用房改造项目工程量清单

	序号
	施工内容（详见施工说明）
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	施工说明中所有拆除施工
	1项
	
	
	含综合楼二层原小儿科护士站治疗橱*2和家电家、家具搬移和垃圾清运费用

	2
	新开门洞口、改门洞口
	3个
	
	
	不分尺寸大小，包含过梁安装

	3
	安装烤漆套装门
	1套
	
	
	门诊2室

	4
	安装防潮套装门
	4套
	
	
	公共卫生间、31室、32室（含闭门器）

	5
	300*600/300*300瓷砖
	8㎡
	
	
	卫生间地台台面地砖新铺贴

	6
	给排水管道整改
	1项
	
	
	所有洁具安装、打眼、整改等

	7
	更换坐便器
	4
	
	
	虹吸排水量大

	8
	坐便器儿童坐垫
	4
	
	
	参照图片样式

	9
	更换蹲便器
	4
	
	
	（含更换脚踏阀等五金配件）

	10
	更换小便器
	3
	
	
	落地感应式，含给排水整改

	11
	安装无障碍扶手
	1项
	
	
	利旧恢复安装

	12
	卫生间倍特板隔断
	31㎡
	
	
	门扇尺寸：80cm

	13
	新装脚踏式柱盆
	4套
	
	
	含给排水管道整改及镜子、毛巾架、水嘴等新五金配件；

	14
	新装柱式洗手池（成人用）
	2套
	
	
	含给排水管道整改及镜子、毛巾架、水嘴等新五金配件；

	15
	新装柱式洗手池（儿童用）
	2套
	
	
	含给排水管道整改、配套水嘴及五金配件

	16
	洗手池护墙板
	4套
	
	
	铝塑板或冰火板

	17
	弱电线路安装
	22路
	
	
	内网、外网、电话线路（含辅助施工）

	18
	15控插座线路安装
	22路
	
	
	品牌不低于：公牛；单铜线需符合GB。

	19
	5控插座线路安装
	5套
	
	
	品牌不低于：公牛；单铜线需符合GB。

	20
	紫外吸杀菌灯架
	16套
	
	
	含线路整改及定时开关

	21
	乳胶漆复新
	2317㎡
	
	
	院方指定范围，据实结算。

	22
	暖气罩及不锈钢台面
	10.8米
	
	
	含（注：房间台面宽度不同25.35）

	23
	活动室铺贴地垫
	1项
	
	
	XPE材质、环保0甲醛；

	24
	新作铝合金隔断
	11.2㎡
	
	
	含铝合金门扇

	25
	垃圾清运及开荒保洁
	1项
	
	
	

	合计
	元


第四章

 报价文件格式

正本/副本

                            项目

报价文件

供应商：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件一：
信用承诺书

企业名称：

统一社会信用代码：

   为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚实守法经营形象，本单位（个人）郑重承诺：

（一）本单位（个人）提供的一切资料及数据内容均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位（个人）严格遵守国家等相关法律、法规及规范性文件规定，我单位（个人）承诺认真履行投标企业职责，不参与围标串标、借资质挂靠投标、不违法转包分包以及违规接受处罚等内容。接受各级主管部门及相关机构的事中事后监管和日常检查，并如实提供有关情况和材料；

（三）本单位（个人）积极履行社会责任，自觉接受社会各界的监督；

（四）本单位（个人）已认真阅读了上述承诺，并同意向社会公开。

承诺单位（盖章）：

                        法定代表人（签字或盖章）：

                        授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

	附法定代表人身份证复印件正面
	附授权代表身份证复印件正面

	附法定代表人身份证复印件反面
	附授权代表身份证复印件反面


附件二：
诚信承诺书
我公司自觉遵守国家有关招投标活动的法律法规，作为投标人参与                                         
采购项目（项目编号：              ）。就本次投标，我公司郑重承诺如下：
（一）绝不排挤其他投标单位的公平竞争，损害招标人或者其他投标单位的合法权益；     （二）绝不与招标单位串通投标，损害第三方的合法权益；
（三）绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；
（四）不组织、不参与任何串标、围标的行为；
（五）积极主动的协助、接受相关部门调查串标、围标等违法违规行为。 
我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。
特此承诺！
投标人    （盖章）
                              法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）                                                    日期：  年   月   日
附件三：
法定代表人授权委托书
济宁市第二人民医院：
我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人无转委托权。特此委托。
（附：委托代理人身份证复印件）
委托代理人姓名：           性别：      年龄：       
部门：              职务：            
投标商名称（公章）：               
法定代表人签字：                 
日期：   年   月  日
	


附件四：
报价一览表及分项报价单
投标商：                 （章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）
                                                          报价单位：人民币元
	项目名称
	                        项目名称

	总报价
	           大写：              元
           小写：              元

	质保期
	

	优惠条件及
服务承诺
	

	对谈判文件的响应程度
	

	备注
	


     年   月   日
附件五：
供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（单位公章）：

                                            年  月  日

附件六：

供应商认为需要提交的其他材料
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